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	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ.
Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Состав: шлем-маска ШМ-2012 с резьбовым соединением, комбинированный фильтр  ДОТ марки А2В3Е3Р3 R D  в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. 
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности)
· по неорганическим газам и парам – 3 (высокой эффективности)
· по кислым газам и парам кислот – 3 (высокой эффективности)
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности)
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Фильтры имеют круглую резьбу наружным диаметром 40 мм по ГОСТ 8762-75. Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра.
Шлем-маска ШМ-2012 имеет четыре размера: 1,2,3,4.
Коэффициент подсоса под маску, % не более – 0,0001.
Площадь поля зрения,% не менее – 70
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый. 
Гарантийный срок хранения 5 лет.
Срок годности: зависит от условий эксплуатации, но не более гарантийного срока хранения.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.166-2018.
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